2011 COST DATA SHEET

HISTORICAL COST DATA

## Concrete Labor Material Equipment

**3” Thick Casting Bed $1.00/SF $2.00/SF $0.50/SF**

**3” Wall $47.84/CY $125.00/CY $10.00/CY**

**6" Wall $47.84/CY $125.00/CY $10.00/CY**

**8” Wall $47.84/CY $125.00/CY $10.00/CY**

**10" Wall $47.84/CY $125.00/CY $10.00/CY**

**12” Wall $47.84/CY $125.00/CY $10.00/CY**

**Concrete Demolition $33.00/TON $0.00/TON $25.00/TON**

**Concrete Hauling $12.00/TON $0.00/TON $38.00/TON**

## Insulation Labor Material Equipment

**Rigid Panel Insulation $1.06/SF $3.90/SF $0.00/SF**

## Anchoring Labor Material Equipment

**All-Thread Anchor Points $26.45/EA $31.56/EA $2.04/EA**

## Openings Labor Material Equipment

**Door Frames $62.55/EA $185.00/EA $1.85/EA**

**Window Frames $75.00/EA $104.00/EA $1.85/EA**

**6” Circular Opening $22.71/EA $9.68/EA $1.85/EA**

**10" Circular Opening $23.10/EA $12.50/EA $1.85/EA**

**16” Circular Opening $24.51/EA $19.30/EA $1.85/EA**

**36” Circular Opening $28.00/EA $35.10/EA $1.85/EA**

## Footprints Labor Material Equipment

**Adult $0.90/EA $1.99/EA $0.00/EA**

**Child $0.90/EA $1.45/EA $0.00/EA**

## Forming Labor Material Equipment

**¾” Plywood $6.03 /LF $0.80/LF $0.25/LF**